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鼎讯 高性能无线电综合测试仪 RM-6000
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名称：高性能无线电综合测试仪
型号：RM-6000
品牌：鼎讯
公司：成都鼎讯信通科技有限公司
官网:www.dingxunacnn.com
一、产品概述
RM-6000 无线电综合测试仪属于电子测量仪器中的通用测量仪器，主要用于无线 电台通信装备、散射通信装备的测试，短波、超短波等通信装备的保障。
RM-6000 无线电综合测试仪，频率范围为 0.1MHz～6000MHz，能对输出功率在 150 瓦以内的无线通信装备进行接收、发射测试，从时域和频域上进行测试分析，满足调频、调 幅、单边带调制等无线电设备的多种参数进行测试的需求。仪器内置射频合成源、射频频谱 分析仪、射频功率计、射频频率计、射频调制度仪、音频合成源、音频电压表、音频频率计、 信纳计、失真仪等十几种测试仪器功能，具有频段覆盖宽、综合性强、性价比高等特点。
二、产品特点
1、数控大屏
----1920×1080 像素高分辨率 TFT、高亮度大屏幕液晶显示器
2、简单上手
----全中文显示加配简单的数字键盘，操作简单，易于上手
3、设计精美
----便携式设计，配备提手，方便野外 工作和运输
4、定制化开发
----支持功能参数定制化
5、国产自主
----自主国产
6、品质优良
----多年的军工品质做支撑
三、设备参数
——射频信号源
——载波参数
射频载波频率范围：100KHz~6GHz
载波频率分辨力：1Hz
载波频率准确度：±（0.1ppm+0.5Hz）
载波幅度范围：
-127dBm～-40dBm（大功率输入输出口，调幅时最大输出：-57dBm，可用到-127dBm）
-110dBm～+5dBm（小功率输出口，调幅时最大输出：-2dBm，可用到-110dBm）
载波幅度分辨力：0.1dB
载波幅度误差：≤±1.5dB(-30dBm～+10dBm)
≤±2.0dB(-110dBm～-30dBm)
相对谐波含量：≤-25dBc（＞1MHz，≤0dBm）
相对非谐波含量：≤-35dBc（＞1MHz，+5dBm输出），偏离载波20kHz以远）
单边带相噪：≤-93dBc/Hz  20kHz（≤1.05GHz），-90dBc/Hz   20kHz（＞1.05GHz）
——调幅参数
调幅频率范围：20Hz～20kHz
调幅深度范围：0～100%
调幅深度误差：≤±（预调值的5%+1.5%）
调幅失真度：≤1%（调幅度：30%，调制频率：1kHz；THD，解调带宽为300Hz～3kHz）
外调制输入端口：外调制BNC口。
输入阻抗：高阻。
外调制频率范围：20Hz～20kHz。
外调制灵敏度：1Vpeak对应于指示调幅深度。
通话器调制输入：3.5mm通话器接口
电平范围：0mVpeak～50mVpeak；50mVpeak对应于指示调幅深度 。
频率范围：300Hz～3kHz。
调幅度范围： 0～80％。
——调频参数
调频频率范围：20Hz～20kHz
频偏范围：1kHz～150kHz
频偏误差：≤±（预调值的5%+剩余调频）(调制频率：1kHz，解调带宽为300Hz～3kHz)
调频失真度：≤1%（调制频率：1kHz，解调带宽为300Hz～3kHz）
外调制输入端口：外调制BNC口
输入阻抗：高阻。
外调制频率范围：20Hz～20kHz（FM,AM）,300Hz~3kHz（SSB）
外调制灵敏度：1Vpeak对应于指示频偏。
通话器调制输入：3.5mm通话器接口
电平范围：0mVpeak～50mVpeak；50mVpeak对应于指示频偏。
频率范围：300Hz～3kHz。
频偏范围： 0～80 kHz。
——单边带调制参数
上、下边带调制频率范围：100Hz～20kHz
上、下边带抑制：≥60dBc（内部音频）、≥50dBc（外部音频）
——调相参数（选件1）
调频频率范围：50Hz～10kHz
相偏范围：0.5rad～5rad
相偏误差：≤±（预调值×7%+0.1rad）（1kHz调制频率,解调带宽300Hz～3kHz）
调相失真：≤1％（调制频率：1kHz，解调带宽为300Hz～3kHz）
外调制输入端口：外调制BNC口
输入阻抗：高阻。
外调制频率范围：50Hz～20kHz。
外调制灵敏度：1Vpeak对应于指示相偏。
通话器调制输入：3.5mm通话器接口
电平范围：0mVpeak～50mVpeak；1Vpeak对应于指示相偏。
频率范围：300Hz～3kHz。
——脉冲调制（选件2）
通断比：≥70dB
上升/下降时间：≤150ns。
最小脉冲宽度：100ns。
脉冲重复频率范围：20Hz～1MHz。
——I/Q数据调制(选件3)
IQ波形数据文件对载波进行调制。
IQ数据长度:16~65536。
IQ数据位宽:16比特有符号数。
IQ调制宽带(3db)
——矢量信号发生：调制格式：2ASK、2FSK、MSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM；
最大调制带宽不低于：10MHz；
最大码元速率不低于：5MHz；
数据源：PN码、全0、全1、01交替；
数字调制信号的调制误差见表1
表1
调制类型	BPSK	QPSK	8PSK	Pi/4QPSK	16QAM
滤波器	Root Nyquist
滤波器因子	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
符号率(Msym/s)	1	1	1	1	1
EVM  [ ％（rms）]	3	3	3	3	2.5

——射频信号分析参数
——射频频率计
频率范围：1MHz～6GHz
电平范围：-70dBm～+10dBm(小功率输入口)
-20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)
频率测量误差：≤±（0.1ppm+0.5Hz）
分辨力：1Hz
——频率误差计
频率范围：1MHz～6GHz
电平范围：-70dBm～+10dBm(小功率输入口)
-20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)
频率误差测量范围：±500kHz
频率误差：≤±（0.1ppm+0.5Hz）
分辨力：1Hz
——宽带功率计
频率范围：1MHz～6GHz
功率范围：10dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)（可用到0dBm）
载波功率测量误差：≤±1.5dB
——窄带功率计
频率范围：1MHz～6GHz
电平范围：-70dBm～+10dBm(小功率输入口)
-20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)
测量误差：≤±2dB
分辨力：0.1dB
——调制解调测量
射频载波频率范围：1MHz～6GHz
电平范围：-60dBm～+10dBm(小功率输入口)
-10dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)
解调带宽：6.25kHz、8.33kHz、10kHz、12.5kHz、25kHz、30kHz、100kHz
中频带宽：20MHz、230kHz
——解调幅测量
解调幅频率范围：20Hz～20kHz
解调幅深度范围：0～100%
测量误差：≤±（读数值的5％+剩余调幅）≤±读数值的7%（解调频率范围：100Hz～10kHz）。
解调灵敏度：≤-90dBm(10dB信纳)（小功率输入口，IFBW：15kHz，AFBW：300Hz～3kHz）
——解调频测量
解调频频率范围：20Hz～20kHz
解调频频偏范围：100Hz～100kHz
解调频频偏误差：≤±（读数值的5％+剩余调频）≤±读数值的7%（解调频率范围：100Hz～10kHz）。
解调灵敏度：≤-100dBm(10dB信纳)（小功率输入口，IFBW：15kHz，AFBW：300Hz～3kHz）
——单边带调幅解调测量
上、下边带解调带宽：20Hz～20kHz（3dB）
上、下边带解调失真度：≤3%（调制频率为1kHz，滤波器为300Hz～3kHz）
——解调相测量（选件1）
测量范围：0.1rad～5rad
解调频率范围：20Hz～20kHz
测量误差：≤±(读数值5%+0.1rad）
——矢量信号解调与分析：
    频率范围：1MHz~6GHz
    信号格式：2ASK、2FSK、Pi/4QPSK、BPSK、QPSK、8PSK、GMSK、16QAM
    解调带宽：200kHz~10MHz
    最大码元速率：5MHz
——射频频谱分析测量
输入频率范围：100kHz～6GHz
频带扫宽：0Hz-全频段
频率读出误差：频率指示×内部参考振荡器工作误差+0.5%频宽+5%RBW
参考电平范围：-60dBm～+20dBm(小功率输入口)
-20dBm～+51.8dBm(大功率输入输出口)
参考电平误差：≤±3dB
剩余响应：≤-70dBm(无输入信号)
显示平均噪声电平：≤-125dBm（10kHz频宽）
分辨率带宽：30Hz-3MHz（1-3步进）
——音频源参数
频率范围：20Hz～100kHz
频率分辨率：0.1Hz
频率误差：≤±1Hz
幅度范围：1mVrms～7Vrms(单音频源)
2mVrms～7Vrms(两个内部音频源叠加输出)正弦、方波、三角、锯齿
幅度分辨率：0.1mVrms（幅度＜100mVrms)；1mVrms（幅度≥100mVrms）。
幅度误差（单音频源）：≤±（3%×设定值+1mVrms）
失真：≤1%（输出幅度≥200mVrms）
输出阻抗：8Ω，标称值
——音频分析
——音频频率测量
频率范围：20Hz～100kHz
频率分辨率：0.1Hz
频率误差：≤±1Hz
输入电压范围：10mVrms～30Vrms
输入阻抗：150Ω，600Ω，高阻
——音频电压测量
测量电压的频率范围：20Hz～100kHz
电压测量范围：1mVrms～30Vrms
幅度分辨率：0.1mVrms（输入电压≤100mV）；1mVrms（输入电压＞100mV）
幅度误差：≤±（3%×设定值+1mVrms）
输入耦合及阻抗：AC耦合，600Ω或高阻
——失真测量
输入电压范围：50mVrms～30Vrms
失真测量频率范围：20Hz～20kHz
失真测量范围总失真度：0%～90%
失真测量误差：≤±（5%×设定值+0.2%）（失真度：≤20%）
≤±（5%×设定值+0.5%）（失真度：＞20%）
——信纳测量
输入电压范围：50mVrms～30Vrms
信纳测量频率范围：20Hz～20kHz
信纳测量范围：3dB～60dB
信纳测量误差：≤±1.0dB（SINAD＞3dB，≤40dB，5kHz低通）
——音频滤波器：低通：300Hz、3kHz、5kHz、15kHz、20kHz、100kHz、直通
高通：50Hz、300Hz、直通
——音频时域分析（示波器）
输入频率范围：20Hz~100kHz
输入电压范围：0～90VP-P
电压刻度：10mV/div～20V/div，以1、2、5步进。
时基刻度：1μs～100ms/div，以1、2、5步进。
电压测量误差：≤±（读数值×2％+0.3div）。
——音频频域分析（FFT）
信号频率范围：20Hz～100kHz
FFT窗口：矩形、海明窗、汉宁窗
——外部参考输入
外部参考时钟频率：10MHz
外部参考时钟幅度：-10dBm～5dBm
输入阻抗：50Ω（标称值）
端口名称：10MHz输入
战术特性
——外形尺寸(宽×高×深)：406mm×293mm×399mm
机箱类型：下翻盖PXIe便携式一体机箱
——重量：≤20kg
——电源输入：220V±10%，频率50Hz±5％；外部直流：24V±2V；
功耗：≤150W
——环境适应性
工作温度：0℃～+50℃
贮存温度：-40℃～+70℃
——其他
支持内置锂电池供电（可选）
触摸屏：15.6吋16：9宽屏
分辨率：1920×1080
刷频频率：60Hz
背光类型：LED
五、产品配置
主机、便携包、电源适配器、合格证、保修卡、检测报告（产品发货为准）
六、RM系列模块清单（选配）
1、RM-1000   0.1MHz～1000MHz      （选配）
1、RM-3000   0.1MHz～3000MHz      （选配）  
2、RM-6000   0.1MHz～6000MHz      （标配） 
[bookmark: _GoBack]七、核心应用行业
部队、电力、石油、石化、航空、运营商、铁路、高速、能源……
八、售后服务
*全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​
*报修渠道：杨工 18108048914
官网：www.dingxunacnn.com
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